**OMRON KALİBRASYON**

Ekranda kilo değeri görünüyorken **LEVEL** tuşuna basılı tutularak (3sn) Ana menüye girilir. (EKRANDA **L0** YAZAR.) **MODE** tuşu ile menü içinde gezineibilir. Öncelikle “0 kalibrasyonu’nun yapılması gerekiyor. Ekranda **T** Lambası yanıp sönmeye başlar. **UP** Tuşuna basılır. Ve **MODE** tuşu ile **dsp.A1’e** gelinir. Burada **0** yazması gerekiyor. Değilse **SHIFT** ve **UP** tuşları ile **0** yazılır. (Önce SHIFT ile basamaklara girilir,sonra **UP** tuşu ile rakamlarda değişiklik yapılır. Sayıları arttırmak için **UP** tuşuna basılır.) Bu şekilde **0** kalibrasyonu tamamlanır.

Yük kalibrasyonu için kantara ağırlıklar konulur. **MODE** tuşu ile **inp.A2’ye** gelinir. Ekranda **T** lambası yanıp sönmeye başlar. **UP** tuşuna basılır. Burada konulan ağırlığın milivolt değeri gözükür. Bu milivolt değeri indikatöre öğretilir. **Up** tuşuna basılır. **MODE**  tuşu ile **dsp.A2’ye** gelinir. Burada **SHIFT** ve **UP** tuşları kullanılarak ağırlıkların değeri yazılır ve **MODE** tuşuna basılır. Daha sonra **LEVEL** tuşuna basılı tutularak menüden çıkılır.