2013

**Oprava a ověření kompaktních měřičů tepla do DN 20**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis metrologických výkonů | Oprava | Ověření | Celkem |  | |
| Typ měřidla : SENSONIC II |  |  |  | doplněno | |
| **kompaktní měřič tepla do DN 20** – čištění,ověření | 250,- | 750,- | 1000,- |  | |
| teploměry - párování a ověření | 0,- | 0,- | 0,- |  | |
| Cena celkem 1 Ks | | | **1000,-** |  | |  | |
| **Cena celkem 14 Ks** | | | **14000,-** |  | |  | |
|  | | |  | **1000** | |  | |
| Nutné díly při opravě |  |  |  |  | |
| Pojistný kroužek |  |  | 20,- | 20 | |
| O- kroužek 2 x |  |  | 8,- | 8 | |
| Těsnění EAS do kapsle |  |  | 32,- | 32 | |
| U takto starých měřidel bude nutno měnit vrtulku  Záleží jak moc byly namáháné, zpravidla to bývá  u 30 % z celkového množství |  |  | 100,- | 100 | |
| Volitelné příslušenství |  |  |  |  | |
| Baterie DTS 1 Ks – vydrží dalších 10 Let   * Nutno objednat 14 dní předem |  |  | 200,- | 200 | |
| Výměna a revize KP 1 Ks – při výměně baterie |  |  | 30,- | 30 | |
| Těsnění, O- Kroužek |  |  | 40,- | 40 | |
| Zapůjčení záslepek pro demontáž |  |  | 10,- |  | |
| Všeobecné podmínky |  |  |  | 590 | |
| Záruka na opravu a ověření | 24 měsíců | | |  |  | |
| Termín opravy a ověření | 14 dnů | | |  |  | |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH |  | | |  |  | |
| DOPRAVA měřidel dle harmonogramu svozu Renova  Po území ČR ( nebo dle domluvy ) | ZDARMA ! | | |  |  | |
| Baterie bude měněna dle požadavku či nutnosti |  | | | 1590 |  | |

CENA CELKEM VYBRANÝCH POLOŽEK JE 1590Kč vč. baterie bez DPH

**MARTIN BOŘEK**

*manažer odbytu a oprav měřidel*

*mobil:* (+420)  777 675 818

*tel    :* (+420)  494 596 253

*fax   :* (+420)  491 512 630