**Anyaga:**  
Mély húzható acéllemez, titán, vas ötvözet, nem csak sikló csapágyat tartalmaz, de gördülő csapágyas alkatrészeket is beépítünk a szerkezetbe, a sokoldalú, több irányba, magasságba történő mozgathatóság elő segítésére.  
Így a szerkezet meghibásodásának az esélye minimális kockázatú.